{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["装饰类  12.19"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"装饰类  12.19","index":0,"n_rows":141,"n_cols":7,"rows_kept":141,"merged":[[0,0,0,6],[140,0,140,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["装饰类材料清单",null,"","","","",""]
["序号","材料名称","规格、型号","单位","数量","单价\n（含税)","金额(元)"]
[1,"镀锌钢板","0.9mm","m2",{"v":15.3,"d":"15.30"}]
[2,"夹芯彩钢板屋面","100mm厚双面0.426mm厚","m2",31.69]
[3,"预制钢筋混凝土盖板","C20厚100mm","m3",0.46]
[4,"阻燃板","厚12mm","m2",90.62]
[5,"阻燃板基层","厚12mm","m2",{"v":4.3,"d":"4.30"}]
[6,"高地砖踢脚线","高150mm","m2",12.95]
[7,"镀锌矩管、镀锌角钢","矩管:20*40*3mm\n角钢:L50*5mm","kg",955.06]
[8,"铝扣板","200*1200*0.8mm","m2",303.55]
[9,"铝扣板","200*1200*1.0mm","m2",70.28]
[10,"厚白色人造石窗台板","L50*5mm","m2",42.53]
[11,"米黄色人造石","厚20mm","m2",48.83]
[12,"20mm厚深灰色大理石","厚20mm","m2",23.84]
[13,"挤塑聚苯乙烯塑料泡沫板","厚20mm、B1级","m2",95.97]
[14,"PVC地胶","厚2mm","m2",{"v":1064.4,"d":"1064.40"}]
[15,"矿棉板","300*1200mm","m2",366.66]
[16,"铝方板","300*300*0.8mm","m2",1.43]
[17,"铝方板","300*300*0.8mm","m2",{"v":68.3,"d":"68.30"}]
[18,"瓷砖墙面","300*600mm*10mm","m2",11.44]
[19,"SBS改性沥青防水卷材","厚3mm","m2",78.61]
[20,"300mm宽钢板止水带","3mm厚","t",0.21]
[21,"SBS改性沥青防水卷材","厚4+3mm","m2",321.37]
[22,"钢板","400*400*20mm、140*240*8mm","kg",126.08]
[23,"钢板、垫片、翼板，锚栓钢筋","490*490*20mm/80*80*20mm/270*125*12mm/M24","kg",810.78]
[24,"SBS改性沥青防水卷材一道","厚4mm","m2",111.98]
[25,"厚SBS改性沥青防水卷材","厚4mm","m2",927.95]
[26,"镀锌矩管龙骨","50*50*3@400","t",1.16]
[27,"m铸铁盖板","500*300*50m","m2",{"v":26.5,"d":"26.50"}]
[28,"防滑地砖","600*600mm","m2",148.93]
[29,"热镀锌管立柱及上下横管，80*40*3热镀锌矩管@100竖管","80*80*5mm","t",3.79]
[30,"防滑地砖","800*800*10mm","m2",84.66]
[31,"防滑地砖","800*800mm*10mm","m2",837.93]
[32,"木质踢脚线","高80mm厚15mm","m2",25.92]
[33,"挤塑聚苯乙烯塑料泡沫板（B1级）","厚80mm、B1级","m2",102.82]
[34,"阻燃聚氨酯吸音板面层（自带背胶）","厚8mm","m2",85.59]
[35,"阻燃板","9*80mm@500","m2",1036.07]
[36,"纸面石膏板","厚9.5mm","m2",593.25]
[37,"防潮纸面石膏板","厚9.5mm","m2",145.41]
[38,"竹木纤维墙板，含配套竹木纤维板踢脚线","9mm厚","m2",1061.34]
[39,"阻燃板","9mm厚","m2",24.72]
[40,"阻燃板","9mm厚","m2",153.34]
[41,"AP插座",null,"个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[42,"EPDM胶粒地面","8mm厚（含划线）","m2",2332.08]
[43,"SBS改性沥青涂料",null,"kg",101.94]
[44,"T型铝合金大龙骨","H=60","m",60.82]
[45,"镀锌圆管白色烤漆饰面，下挡：φ34*2mm锌钢圆管白色烤漆饰面","φ22*2mm","m",78.76]
[46,"成品PVC木纹扶手（靠墙）","φ40","m",{"v":436.9,"d":"436.90"}]
[47,"成品PVC木纹双排扶手（栏杆处）","φ40","m",{"v":53,"d":"53.00"}]
[48,"镀锌圆管白色烤漆饰面","φ42*2mm","m",309.45]
[49,"埃特板","15mm","m2",{"v":39.2,"d":"39.20"}]
[50,"包塑丝","2.5mm（镀锌）,网孔50*50mm","m2",{"v":122.8,"d":"122.80"}]
[51,"不锈钢板天沟","U型","m",13.23]
[52,"车边银镜","6mm厚","m2",43.77]
[53,"成品镀锌钢盖板","600*400*30","m2",{"v":0.9,"d":"0.90"}]
[54,"成品铝合金踢脚线","1.0mm厚","m2",1.16]
[55,"成品腻子粉","耐水型（N）","kg",17586.99]
[56,"瓷砖踢脚线","瓷砖踢脚线，高度80mm","m2",30.09]
[57,"大理石门槛石","20mm厚深灰色","m2",3.12]
[58,"单组份聚氨酯防水涂料","Ⅱ型","kg",4011.78]
[59,"地砖地面","800*800","m2",{"v":330,"d":"330.00"}]
[60,"电梯深灰色拉丝不锈钢门套","L型不锈钢40*250,1.2mm厚深灰色拉丝不锈钢门套","m2",4.59]
[61,"二甲苯",null,"kg",196.35]
[62,"防腐木地板","28mm","m2",112.78]
[63,"防滑地砖","800*800","m2",20.28]
[64,"防滑地砖","300*300","m2",84.92]
[65,"防滑地砖","800*800mm","m2",{"v":42.7,"d":"42.70"}]
[66,"防滑地砖 ","300×300mm","m2",51.86]
[67,"防滑地砖加工楼梯砖（踏面刻三道防滑槽、磨半圆边）","600*600*10mm","m2",{"v":234,"d":"234.00"}]
[68,"防水无机涂料",null,"kg",55.34]
[69,"仿花岗石路沿石","900*150*250mm","m3",1.89]
[70,"不锈钢钢管","扶手30*2mm、弯管20*2mm","m",6.05]
[71,"不锈钢钢管","扶手40*2mm、扶手30*2mm、弯管20*2mm","m",{"v":23.8,"d":"23.80"}]
[72,"不锈钢钢管","扶手40*2mm、扶手30*2mm、弯管20*2mm、立管40*3mm，立管管20*2mm","m",24.75]
[73,"不锈钢钢管","扶手60*3","m",55.19]
[74,"高耐竹饰面","140*20mm","m2",26.46]
[75,"沟槽法兰","DN200","片",{"v":24,"d":"24.00"}]
[76,"沟槽法兰","DN150","片",{"v":52,"d":"52.00"}]
[77,"沟槽法兰","DN100","片",{"v":12,"d":"12.00"}]
[78,"金属氟碳漆",null,"kg",{"v":41.7,"d":"41.70"}]
[79,"聚苯乙烯泡沫塑料板",null,"m3",0.23]
[80,"聚合物水泥(JS)防水涂料","Ⅱ型","kg",53.02]
[81,"蓝色亚光烤漆板","0.6mm","m2",23.63]
[82,"铝合金方板（靠墙）","含龙骨和配件","m2",3.42]
[83,"木纹铝方通","30*50*1.0mm@50mm","m2",70.28]
[84,"木纹铝方通格栅墙面","30*50@80mm","m2",19.93]
[85,"木纹膜","厚0.22mm","m2",11.24]
[86,"耐碱玻纤网格布","标准","m2",1210.24]
[87,"内墙变形缝不锈钢盖板",null,"m2",9.99]
[88,"皮质软包","20mm厚阻燃海绵","m2",164.56]
[89,"墙面不锈钢镜框","20*10","m",56.49]
[90,"墙面不锈钢收口条","30*50","m",41.16]
[91,"墙面成品白色铝合金U型线条","32*11*1.0mm","m",5.88]
[92,"墙面成品银镜","6mm厚","m2",29.56]
[93,"墙面钢骨架","50*50*5mm镀锌矩管/100*50*5mm镀锌矩/30*40*4mm镀锌矩管、L40*4角钢等","kg",16019.78]
[94,"墙面耐碱玻纤网格布",null,"m2",{"v":825.2,"d":"825.20"}]
[95,"墙面塑木条","30*25mm","m2",74.87]
[96,"墙饰面钢骨架","50*50*5mm镀锌矩管/100*50*5mm镀锌矩/30*40*4mm镀锌矩管、L40*4角钢等","kg",2350.02]
[97,"墙砖面层",null,"m2",13.73]
[98,"热熔标线涂料","热熔型涂料，预混玻璃微珠和面撒玻璃珠","kg",194.61]
[99,"乳胶",null,"kg",831.55]
[100,"散水沟混凝土盖板（暗埋）","600*490*60mm预制钢筋C25砼盖板","m2",{"v":52.4,"d":"52.40"}]
[101,"石膏板","9.5mm","m2",170.63]
[102,"石灰膏",null,"m3",2.55]
[103,"石棉水泥脊瓦",null,"匹",{"v":1,"d":"1.00"}]
[104,"双排亚光不锈钢钢管扶手","φ50*3mm","m",49.38]
[105,"水泥板","15mm","m2",354.53]
[106,"水泥基渗透结晶型防水涂料",null,"kg",{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[107,"四周配套L型铝合金收口条","40mm*1.0mm","m2",88.51]
[108,"筒瓦饰面",null,"m2",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[109,"外墙仿木纹铝单板","仿木纹铝单板 2mm厚","m2",44.73]
[110,"外墙面及天棚钢骨架",null,"kg",868.14]
[111,"卫生间抗倍特板隔断","1.隔断材料品种、规格、颜色 ：成品抗倍特板隔断 15mm\n2.含不锈钢立脚、铰链、门框、翻拍锁、执手等全部五金","m2",151.16]
[112,"屋面检修梯","防锈漆二道，调和漆两道","t",0.09]
[113,"无机涂料",null,"kg",2046.37]
[114,"稀释剂",null,"kg",156.22]
[115,"不锈钢管","小立杆28*1.0mm","m",14.05]
[116,"沿口包角板","0.8mm","m2",{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[117,"油漆溶剂油","200#","kg",852.94]
[118,"运动专用复合地板","18mm厚","m2",91.48]
[119,"芝麻黑花岗石荔枝面线条地面","300*600*50mm","m2",2.96]
[120,"芝麻黑花岗岩(荔枝面)","600*300*30","m2",7.96]
[121,"芝麻灰花岗石（光面）","20mm厚","m2",5.81]
[122,"芝麻灰花岗石（荔枝面）","厚20mm","m2",10.71]
[123,"芝麻灰花岗石（荔枝面）","厚20mm","m2",35.27]
[124,"芝麻灰花岗石（石材拉防滑槽）","20mm厚","m2",{"v":18.1,"d":"18.10"}]
[125,"芝麻灰花岗石地面（荔枝面）","20mm厚","m2",21.22]
[126,"芝麻灰花岗岩(荔枝面)","600*400/350*30mm","m2",38.09]
[127,"芝麻灰花岗岩(烧面) 600*300*30","盖板","m2",{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[128,"芝麻灰花岗岩正拼密缝(荔枝面)","600*150*25","m2",11.02]
[129,"中国红花岗石光面地面、芝麻灰花岗石光面地面","100*100*30mm、600*600*30mm","m2",54.98]
[130,"专用瓷砖粘接剂粘贴墙砖","300*600*10mm","m2",{"v":384.9,"d":"384.90"}]
[131,"装配式U形轻钢龙骨",null,"m2",1479.34]
[132,"自流平底漆",null,"kg",258.35]
[133,"自流平面漆",null,"kg",175.68]
[134,"阻燃板","12mm","m2",166.56]
[135,"阻燃板","9mm","m2",51.04]
[136,"阻燃板密度板","15mm厚","m2",10.97]
[137,"阻燃板密度板","12mm厚","m2",68.06]
[138,"阻燃板密度板","15mm厚","m2",11.53]
["小计"]