{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["灯具类 2023.12.19"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"灯具类 2023.12.19","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,6],[28,0,28,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["灯具类材料清单"]
["序号","材料名称","规格、型号","单位","数量","单价\n（含税）","金额(元)"]
[1,"LED灯带","5W/M 4000K","m",53.36]
[2,"LED平板灯","15W 4000K 300*300","套",32]
[3,"LED双管支架灯(带罩)","36W 4000K 1200*120","套",52]
[4,"LED筒灯R1","1.安装方式：嵌入式\n2.型号、规格：12W 4000K  φ75mm","套",150]
[5,"LED筒灯R2","1.名称：嵌入式LED筒灯\n2.型号、规格：18W 4000K  φ140mm","套",32]
[6,"草坪灯","AC220v，10w，3000k，H=0.5m","套",2]
[7,"成品圆环吊灯","96W 4000K φ1000mm,高80mm","套",12]
[8,"灯具吊杆","φ15","根",24]
[9,"防水防尘应急灯","220V,1x18W","套",6]
[10,"高杆灯（含吊装费）","1.型号:AC220v，4*500W，6000K，H=15m\n2.灯杆材质、高度：钢杆为内外热镀锌钢管,h=15m","套",2]
[11,"轨道射灯","φ75mm  7W 4000K 36°,吸顶安装","套",23]
[12,"集中型LED多信息复合安全出口标志灯","36V,1W,LED光源,IP30,中型,自带蓄电池,应急时间>60min","套",4]
[13,"集中型LED楼层标志灯","36V,1W,LED光源,IP30,中型,自带蓄电池,应急时间>60min","套",21]
[14,"集中型LED消防应急照明灯","36V,5W,LED光源,IP30,光源色温≥2700K,显色性≥80,光通量≥1100Lm,cosφ≥0.9","套",117]
[15,"集中型疏散出口标志灯","36V,1W,LED光源,IP30,中型,自带蓄电池,应急时间>60min","套",23]
[16,"集中型消防应急标志灯","36V,1W,LED光源,IP30,中型,自带蓄电池,应急时间>60min","套",39]
[17,"嵌入式LED筒灯","18W 4000K  φ140mm","套",7]
[18,"嵌入式长条灯","15W 4000K 75° 1200*100","套",237]
[19,"球场专业灯单头","1.型号:AC220v，150w，3000k，IP65，H=7.5m\n2.灯杆材质、高度：钢杆为内外热镀锌钢管,h=7.5m","套",4]
[20,"球场专业灯双头","1.型号:AC220v，2*150w，3000k，IP65，H=7.5m\n2.灯杆材质、高度：钢杆为内外热镀锌钢管,h=7.5m","套",1]
[21,"双管荧光灯（带蓄电池）","T8光源 220V,2x18W,≥2700K，灯具消能≥70lm/W,自带蓄电池,应急时间>180min","套",3]
[22,"庭院灯","LED光源（含吊装费）","套",12]
[23,"外墙探照灯","AC220v，300w，6000k，IP65，H=4.5m~6.0m","套",4]
[24,"乌龟埋地灯","DC24v，3w，3000k，IP67","套",4]
[25,"无缝拼接LED长条灯","360W 4000K 发光面70mm ","m",24]
[26,"吸顶灯","18W 4000K r=150mm","套",132]
["合计"]